060turbo.sys 0.61(2025-10-31)
0.60→0.61
・9SCDRV.X 3.14+2のバグを回避する処理を加えました。

060turbo.sys 0.60(2024-12-07)
0.59→0.60
・-feを68060以外で指定できないようにしました。
・特権違反例外をFライン例外に合流させるようにしました。

060turbo.sys 0.59(2023-08-29)
0.58→0.59
・68030のときmove16を使おうとするバグを修正しました。

060turbo.sys 0.58(2023-07-12)
0.57→0.58
・-ssが効かなくなっていたバグを修正しました。
・btstがbsetになっていたところ(SRAMのため実害なし)を修正しました。

060turbo.sys 0.57(2023-06-21)
0.56→0.57
・論理アドレス空間を29ビットから30ビットに変更しました。
・ハイメモリの容量の上限を256MBから768MBに変更しました。
・RAMDISKの容量の上限を512MBから768MBに変更しました。
・論理アドレス空間の末尾で終わるRAMDISKを作るとハングアップするバグを修正しました。
・-tsの上限を1024から4096に変更しました。
・MMUを使わないようにするパラメータ-ntを追加しました。
　実機および実機と同じ手順でキャッシュを充填するエミュレータでは指定しないでください。
・68030でも組み込めます。
　68030のMMUは非対応です。
・68030以上であればSASI機でも組み込めます。
　060turbo.sysより後に組み込まれたSCSI BIOSはラップされません。
・COMMAND.X 2.03のパッチを追加しました。
・PCM8A.X 1.02のパッチを追加しました。

